10.60

**LineaCompact**

|  |
| --- |
| BOS Ausschreibungstext  Bitte ergänzen Sie den Text entsprechend Ihren  Wünschen.  Beachten Sie bitte folgende Flyer:  -"Technische Informationen zu den Ausschreibungstexten"  -"Anforderungen zu Zargen im Objekt"  (Schallschutz, Brandschutz, Barrierefreiheit etc.)  Weitere Hinweise:  -"Kompendium"  Alles auf der BOS Website unter dem Menü:  Tools & Downloads.  2-schalige Schiebetürzarge für in der Wand laufende  Schiebetüren (LineaCompact), vor eine vorhandene Wand gesetzt,  mit revisionierbarer Laufschiene, wandumfassend,  nach folgenden technischen Daten:  Anzahl: \_\_\_ Stück  Profil, Fabrikat BOS:  [ ] wlSidW  [ ] wlSidW-E (Automatik-Antrieb)  Einlauftasche vorgerichtet für: [ ] Ständerwerk, Doppelbeplankung  [ ] Mauerwerk, Putzträger Bauplatten  Ausführung: 1-teilig  [ ] DIN rechts (rechts schließend)  [ ] DIN links (links schließend)  Laufart:  [ ] 1-flügelig  [ ] 2-flügelig  Material:  [ ] grundiert,  feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10143  [ ] Edelstahl  (Sichtflächen Korn 240 geschliffen und gebürstet):  [ ] V2A (1.4301):  [ ] V4A (1.4571):  [ ] Premium Qualität  [ ] Top P Qualität  [ ] roh (Sichtflächen unbehandelt für  bauseitige Weiterbearbeitung)  [ ] Sichtflächen grundiert  [ ] \_\_\_  Blechstärke:  [ ] 1,5 mm  [ ] 2,0 mm  Abmessungen (B x H):  Rohbaumaße: \_\_\_ x \_\_\_ mm  Lichte Durchgangsmaße Zarge (LDB x LDH effektiv): \_\_\_ x \_\_\_ mm  (LDH max. 2468 mm mit Wandstärke 1 = 175 mm)  Maulweite:  [ ] wlSidW \_\_\_ mm  [ ] wlSidW-E \_\_\_ mm  Wandstärke 1: \_\_\_ mm Wandstärke 2: \_\_\_ mm  Gesamttiefe Zarge: \_\_\_ mm  Gesamttiefe 2: \_\_\_ mm (Tür nicht mittig in der Wand)  Gesamttiefe 3: \_\_\_ mm (Tür nicht mittig in der Wand) Hinterteil: \_\_\_ mm  Spiegel vorne/hinten:  [ ] 45 / 45 mm  [ ] \_\_\_ / \_\_\_ mm  Putzwinkel vorne/hinten:  [ ] 10 / 10 mm  [ ] 15 / 15 mm  [ ] \_\_\_ / \_\_\_ mm  Schließlochstanzung:  [ ] ohne  [ ] für Zirkelriegel-/Hakenfallenschloss  (siehe Hinweise):  [ ] Unterkante Stanzung (UKS) vorgestanzt:  1050 und 850 mm  [ ] Unterkante Stanzung (UKS) ausgestanzt: \_\_\_ mm  Meterrissmarkierung: eingestanzt  Bodeneinstand:  [ ] 0 mm  [ ] 30 mm  [ ] \_\_\_ mm  Anker:  [ ] Bügelanker, 14,9 mm Montageloch bei Ständerwerk  [ ] lose Nagelanker, 14,9 mm Montageloch bei Mauerwerk  [ ] \_\_\_  Türblattstärke:  [ ] Holz-Türblatt: [ ] 40 mm  [ ] \_\_\_ mm  [ ] Glas-Türblatt: inklusive Bürstendichtungen  im seitlichen Einlaufkasten  [ ] 8 mm  [ ] 10 mm  [ ] \_\_\_ mm  [ ] Manueller Beschlag:  [ ] ALU 80 BOS Holz (max. 80 kg)  [ ] Softslide Einzugsdämpfung, einseitig,  ab Türblattbreite 735 mm  [ ] Softslide Einzugsdämpfung, beidseitig,  ab Türblattbreite 860 mm  [ ] Softslide Einzugsdämpfung, einseitig,  mit Push-to-close T-Master (Softmaster),  ab Türblattbreite 735 mm  [ ] Push-to-close T-Master (Softmaster),  ab Türblattbreite 569 mm  [ ] ALU 80 BOS Glas (max. 80 kg)  [ ] Push-to-close T-Master (Softmaster),  ab Türblattbreite 569 mm  [ ] ALU 100 BOS Holz (max. 100 kg)  [ ] Softslide Einzugsdämpfung, einseitig,  ab Türblattbreite 569 mm  [ ] Softslide Einzugsdämpfung, beidseitig,  ab Türblattbreite 860 mm  [ ] Softslide Einzugsdämpfung, einseitig,  mit Push-to-close T-Master (Softmaster),  ab Türblattbreite 735 mm  [ ] Push-to-close T-Master (Softmaster),  ab Türblattbreite 569 mm    [ ] ALU 100 BOS Glas (max. 100 kg)  [ ] Softslide Einzugsdämpfung, einseitig,  ab Türblattbreite 569 mm  [ ] Softslide Einzugsdämpfung, beidseitig,  ab Türblattbreite 860 mm  [ ] Softslide Einzugsdämpfung, einseitig,  mit Push-to-close T-Master (Softmaster),  ab Türblattbreite 735 mm  [ ] Push-to-close T-Master (Softmaster),  ab Türblattbreite 569 mm  Ausstattungen:  Manuelle Ausführung:  [ ] Synchron-Lauf-Ausführung (2-flügelig)  [ ] \_\_\_  [ ] Automatik-Beschlag (Stromzufuhr beachten):  [ ] DORMA CS 80 MAGNEO (Tragkraft 20-80 kg)  [ ] Holz-Türblatt:  [ ] Glas-Türblatt:  [ ] Längenvariante LV1: 1750 mm  (LDB von 675 - 875 mm)  [ ] Längenvariante LV2: 2000 mm  (LDB von 876 - 1000 mm)  [ ] Längenvariante LV3: 2250 mm  (LDB von 1001 - 1125 mm)    [ ] Tiger ALU 100 ET3 (Tragkraft 80 kg)  Türblattbreite max. 1500 mm  [ ] Holz-Türblatt:  [ ] [Alu 100 ET3 Holz](http://domopedia.domoferm.net/w/AAST0309_-_Antrieb_Alu_100_ET3_Holz" \o "AAST0309 - Antrieb Alu 100 ET3 Holz) (1-flg.)  [ ] [Alu 100 ET3 Holz](http://domopedia.domoferm.net/w/AAST0309_-_Antrieb_Alu_100_ET3_Holz" \o "AAST0309 - Antrieb Alu 100 ET3 Holz) Synch (2-flg.)  [ ] Glas-Türblatt:  [ ] [Alu 100 ET3](http://domopedia.domoferm.net/w/AAST0309_-_Antrieb_Alu_100_ET3_Holz" \o "AAST0309 - Antrieb Alu 100 ET3 Holz) Glas (1-flg.)  [ ] [Alu 100 ET3](http://domopedia.domoferm.net/w/AAST0309_-_Antrieb_Alu_100_ET3_Holz" \o "AAST0309 - Antrieb Alu 100 ET3 Holz) Glas Synch (2-flg.)  Ausstattungen:  Automatik-Ausführung:  DORMA CS 80 MAGNEO:  [ ] Verriegelung für CS 80 MAGNEO  (ohne Schließlochstanzung)  Programmschalter EPS-S3 notwendig  [ ] Bewegungsmelder  [ ] Aktivinfrarotvorhang  [ ] Flächentaster  [ ] Taster "Snap Line" im Spiegel  [ ] Steuerung für barrierefreie WC-Anlagen  (CS 80 MAGNEO)  Tiger ALU 100 ET3:  [ ] Standardtaster zur Steuerung  [ ] manueller Drucktaster Push Plate  [ ] Berührungsloser Taster CleanSwitch  [ ] Radarbewegungsmelder PrimeMotion B  [ ] Funkhandsender + Funkmodul  Sonstiges / weitere Angaben:  [ ] Transportschiene zum Abknicken  (Standard bei gepulverten Zargen)  [ ] Potentialausgleich (Erdung)  [ ] \_\_\_    Hinweise:  - Montage nur durch ausreichend qualifiziertes  Fachpersonal!  - Die Abdeckung des Einlaufkastens der Zarge erfüllt  nicht die Anforderungen von nichttragenden inneren  Trennwänden nach DIN 4103 und ist deshalb ungeeignet  zur Aufhängung von Schränken und Ähnlichem.  - Bei der Verwendung von Stoßgriffen verringert  sich die lichte Durchgangsbreite des  Schiebetürelements, da die Tür nicht komplett  geöffnet werden kann (hervorstehender Griff).  - Lichtausschnitte im Türblatt dürfen im Gesamten  nicht dicker sein als die Türblattstärke, z. B.  keine hervorstehenden Glasleisten (Türblattgewicht  beachten).  - Das Hakenfallenschloss wird von BOS nicht empfohlen.  - Beschläge für Automatik-Ausführungen können eine  Risiko-Bewertung erfordern.  Übergrößen:  Bei Ständerwerk ab einer lichten Durchgangshöhe  > 2218 mm empfehlen wir die Verwendung von verstärkten  Aufnahmeprofilen.  Ab einer lichten Durchgangshöhe > 2468 mm  (Wandstärke 175 mm) übernehmen wir trotz verstärkter  Aufnahmeprofile keine Gewährleistungen für  Durchbiegungen der GK-Platten im Bereich des  Laufkastens.  Pulverbeschichtung:  - Bei Pulverbeschichtung, insbesondere bei  Metalliclacken, können Farbtonabweichungen zu  anderen, im gleichen Farbton lackierten Bauteilen,  aufgrund unterschiedlicher Untergründe, nicht  ausgeschlossen werden. Eine Reklamation kann hieraus  nicht abgeleitet werden.  - Eine Pulverbeschichtung ist für ´Schiebetürzargen vor  eine vorhandene Wand gesetzt´ nicht zu empfehlen  (Beschädigungen vor Ort).  Auf Wunsch ist folgende Auswahl möglich:  [ ] Pulverbeschichtung, RAL \_\_\_  [ ] seidenglänzend (Standard)  [ ] matt  [ ] Feinstruktur  [ ] DB (auf Anfrage)  [ ] NCS (auf Anfrage)  Empfehlungen:  - DIN-Richtung gemäß DIN 107 beachten.  - Für weitere Optionen und Kombinationen setzen Sie  sich bitte mit uns in Verbindung.  LEED- und DGNB-Kriterien  BOS Best Of Steel verbindet Zargen-Design mit  nachhaltigem Bauen. In der Produktdatenbank  building-material-scout.com sind BOS-Stahlzargen in  verschiedensten Ausführungen zu finden, die nach  LEED- und DGNB-Kriterien bewertet wurden.    Die mit der Montage beauftragte Person sollte über  eine geeignete Ausbildung, praktische Erfahrung und  ein qualifiziertes Wissen verfügen, um Stahlzargen  sach- und fachgerecht montieren zu können. Nur so  kann sichergestellt werden, dass sich die hohe  Qualität der Stahlzarge auch auf den späteren  Gebrauch überträgt.  Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile  müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen  und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung  des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und  nachhaltig aufnehmen können. Massivwände sind nach  den entsprechenden Normen zu erstellen. Bei Ständer-  werkswänden sind die Vorgaben der Systemhersteller  in Bezug auf die Ausgestaltung der Wandöffnungen,  besonders im Hinblick auf die maximal zulässigen  Türblattgewichte, zu befolgen.  Architekten-Beratung: architekten@BestOfSteel.de  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  Copyright: BOS GmbH, Emsdetten, den 26.10.2023 |